|  |  |
| --- | --- |
| Gezelschap |  |
| Voorstelling |  |
| Datum |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toneel-trekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| Proscenium trek | -295 | Onder brug, vaste snelheid | X | X | X | Max 300kgPuntl. 100kg |
| Sluiertrek | -127 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | Trek loopt niet vrij van portaalbrug |  |  |  |  |
| 2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 62 |  |  |  |  |  |
| 4 | 82 |  |  |  |  |  |
| 5 | 102 |  |  |  |  |  |
| 6 | 122 |  |  |  |  |  |
| 7 | 142 |  |  |  |  |  |
| 8 | 162 |  |  |  |  |  |
| 9 | 182 |  |  |  |  |  |
| 10 | 202 |  |  |  |  |  |
| 11 | 222 |  |  |  |  |  |
| 12 | 257 |  |  |  |  |  |
| 13 | 277 |  |  |  |  |  |
| 14 | 297 |  |  |  |  |  |
| 15 | 317 |  |  |  |  |  |
| 16 | 337 |  |  |  |  |  |
| 17 | 357 |  |  |  |  |  |
| 18 | 377 |  |  |  |  |  |
| 19 | 397 |  |  |  |  |  |
| 20 | 417 |  |  |  |  |  |
| 21 | 437 |  |  |  |  |  |
| 22 | 457 |  |  |  |  |  |
| 23 | 477 |  |  |  |  |  |
| 24 | 497 |  |  |  |  |  |
| 25 | 517 |  |  |  |  |  |
| 26 | 537 |  |  |  |  |  |
| 27 | 569 |  |  |  |  |  |
| 28 | 589 |  |  |  |  |  |
| 29 | 609 |  |  |  |  |  |
| 30 | 629 |  |  |  |  |  |
| 31 | 649 |  |  |  |  |  |
| 32 | 669 |  |  |  |  |  |
| 33 | 689 |  |  |  |  |  |
| 34 | 709 |  |  |  |  |  |
| 35 | 729 |  |  |  |  |  |
| 36 | 749 |  |  |  |  |  |
| 37 | 769 |  |  |  |  |  |
| 38 | 789 |  |  |  |  |  |
| 39 | 809 |  |  |  |  |  |
| 40 | 829 |  |  |  |  |  |
| 41 | 864 |  |  |  |  |  |
| 42 | 886 |  |  |  |  |  |
| 43 | 904 |  |  |  |  |  |
| 44 | 924 |  |  |  |  |  |
| 45 | 944 |  |  |  |  |  |
| 46 | 964 |  |  |  |  |  |
| 47 | 984 |  |  |  |  |  |
| 48 | 1004 |  |  |  |  |  |
| 49 | 1024 |  |  |  |  |  |
| 50 | 1044 |  |  |  |  |  |
| 51 | 1064 |  |  |  |  |  |
| 52 | 1084 |  |  |  |  |  |
| 53 | 1104 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1124 |  |  |  |  |  |
| 55 | 1164 |  |  |  |  |  |
| 56 | 1184 |   |  |  |  |  |
| 57 | 1204 |  |  |  |  |  |
| 58 | 1224 |  |  |  |  |  |
| 59 | 1244 |  |  |  |  |  |
| 60 | 1264 |  |  |  |  |  |
| 61 | 1284 | Deze trek is niet bruikbaar! |  |  |  |  |
| 62 | 1304 |  |  |  |  |  |
| 63 | 1324 |  |  |  |  |  |
| 64 | 1344 |  |  |  |  |  |
| 65 | 1364 |  |  |  |  |  |
| 66 | 1384 |  |  |  |  |  |
| 67 | 1404 |  |  |  |  |  |
| 68 | 1424 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zijtrekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| 91 | -1150 |  |  |  |  |  |
| 92 | -1180 |  |  |  |  |  |
| LZ | -1298 | Onder zijbrug, vaste snelheid |  |  |  |  |
| 93 | -1370 |  |  |  |  |  |
| 94 | 1150 |  |  |  |  |  |
| 95 | 1180 |  |  |  |  |  |
| RZ | 1298 | Onder zijbrug, vaste snelheid |  |  |  |  |
| 96 | 1370 |  |  |  |  |  |

Lengte trek 1 t/m 57 22m Bij vragen kunt u contact opnemen
Lengte trek 58 t/m 69 20,5m met de afdeling Toneeltechniek, via
Maximale hoogte 23m toneeltechniek@parktheater.nl.
Verdeelde last 500kg
Puntlast 250kg
Verdeelde last prosceniumtrek 300kg
Puntlast prosceniumtrek 100kg