|  |  |
| --- | --- |
| Gezelschap |  |
| Voorstelling |  |
| Datum |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toneel-trekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| 106 | -270 | Geluidstrek – niet anders bruikbaar |  |  |  |  |
| 105 | -235 | Kaderdoek – niet anders bruikbaar |  |  |  |  |
| 103 | -185 | Kaderdoek – niet anders bruikbaar |  |  |  |  |
| 102 | -165 | Sluier |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | 110 |  |  |  |  |  |
| 6 | 130 |  |  |  |  |  |
| 7 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | 170 |  |  |  |  |  |
| 9 | 190 |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 |  |  |  |  |  |
| 11 | 230 |  |  |  |  |  |
| 12 | 250 |  |  |  |  |  |
| 13 | 270 |  |  |  |  |  |
| 14 | 290 |  |  |  |  |  |
| 15 | 310 |  |  |  |  |  |
| 16 | 330 |  |  |  |  |  |
| 17 | 350 |  |  |  |  |  |
| 18 | 370 |  |  |  |  |  |
| 19 | 390 |  |  |  |  |  |
| 20 | 410 |  |  |  |  |  |
| 21 | 430 |  |  |  |  |  |
| 22 | 450 |  |  |  |  |  |
| 23 | 470 |  |  |  |  |  |
| 24 | 490 |  |  |  |  |  |
| 25 | 510 |  |  |  |  |  |
| 26 | 530 |  |  |  |  |  |
| 27 | 550 |  |  |  |  |  |
| 28 | 570 |  |  |  |  |  |
| 29 | 590 |  |  |  |  |  |
| 30 | 610 |  |  |  |  |  |
| 31 | 630 |  |  |  |  |  |
| 32 | 650 |  |  |  |  |  |
| 33 | 670 |  |  |  |  |  |
| 34 | 690 |  |  |  |  |  |
| 35 | 710 |  |  |  |  |  |
| 36 | 730 |  |  |  |  |  |
| 37 | 750 |  |  |  |  |  |
| 38 | 770 |  |  |  |  |  |
| 39 | 790 |  |  |  |  |  |
| 40 | 810 |  |  |  |  |  |
| 41 | 830 |  |  |  |  |  |
| 42 | 850 |  |  |  |  |  |
| 43 | 870 |  |  |  |  |  |
| 44 | 890 |  |  |  |  |  |
| 45 | 910 |  |  |  |  |  |
| 46 | 930 |  |  |  |  |  |
| 47 | 950 |  |  |  |  |  |
| 48 | 970 |  |  |  |  |  |
| 49 | 990 |  |  |  |  |  |
| 50 | 1010 |  |  |  |  |  |
| 51 | 1030 |  |  |  |  |  |
| 52 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 53 | 1070 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1090 |  |  |  |  |  |
| 55 | 1110 |  |  |  |  |  |
| 56 | 1130 |  |  |  |  |  |
| 57 | 1150 |  |  |  |  |  |
| 58 | 1170 |  |  |  |  |  |
| 59 | 1190 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zijtrekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| 91 | -900 | Zijtrek toneel |  |  |  |  |
| L2 | -1009 | Onder zijbrug – vaste snelheid |  |  |  |  |
| 92 | 900 | Zijtrek toneel |  |  |  |  |
| R2 | 1016 | Onder zijbrug – vaste snelheid |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punttrekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| 81 | Variabel |  |  |  |  |  |
| 82 | Variabel |  |  |  |  |  |
| 83 | Variabel |  |  |  |  |  |
| 84 | Variabel |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaal trekken** | **Afstand vanaf het nulpunt** | **Inhoud** | **LM** | **MM** | **HM** | **Gewicht** |
| 107 | -350 |  |  |  |  |  |
| 108 | -390 |  |  |  |  |  |
| 109 | -430 |  |  |  |  |  |
| 110 | -470 |  |  |  |  |  |
| 111 | -510 |  |  |  |  |  |
| 112 | -550 |  |  |  |  |  |
| 113 | -590 |  |  |  |  |  |
| 114 | -630 |  |  |  |  |  |
| 115 | -670 |  |  |  |  |  |
| 116 | -710 |  |  |  |  |  |
| 117 | -750 |  |  |  |  |  |
| 118 | -790 |  |  |  |  |  |
| 119 | -830 |  |  |  |  |  |
| 120 | -870 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaalbrug 1 |  |  |  |  |
| 121 | -1110 |  |  |  |  |  |
| 122 | -1150 |  |  |  |  |  |
| 123 | -1190 |  |  |  |  |  |
| 124 | -1230 |  |  |  |  |  |
| 125 | -1270 |  |  |  |  |  |
| 126 | -1310 |  |  |  |  |  |
| 127 | -1350 |  |  |  |  |  |
| 128 | -1390 |  |  |  |  |  |
| 129 | -1430 |  |  |  |  |  |
| 130 | -1470 |  |  |  |  |  |
| 131 | -1510 |  |  |  |  |  |
| 132 | -1550 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaalbrug 2 |  |  |  |  |
| 133 | -1790 |  |  |  |  |  |
| 134 | -1830 |  |  |  |  |  |
| 135 | -1870 |  |  |  |  |  |
| 136 | -1910 |  |  |  |  |  |
| 137 | -1950 |  |  |  |  |  |
| 138 | -1990 |  |  |  |  |  |
| 139 | -2030 |  |  |  |  |  |
| 140 | -2070 |  |  |  |  |  |
| 141 | -2100 |  |  |  |  |  |

Lengte trekken 17m Bij vragen kunt u contact opnemen
Maximale hoogte 17,51m met de afdeling Toneeltechniek, via Verdeelde last 500kg toneeltechniek@parktheater.nl.
Puntlast 250kg
Punttrekken 250kg